一、儀器簡介
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● 儀器中文名稱：能量色散X光螢光光譜儀
● 儀器英文名稱：Energy Dispersive X-ray Fluorescence, ED-XRF
● 儀器設備說明：
· 儀器購置年月：2023年 3 月
· 廠牌及型號：Thermo scientific, ARL QUANT’X EDXRF Analyzer
· 放置地點：清華大學化學工程系館大樓521室
· 重要規格：
A. 樣品種類：固體、液體及粉末皆可(液體及粉末需樣品杯)
B. 樣品探測光閘準直器尺寸(探測面積直徑)：8.8 mm與1.0 mm
C. 元素種類：原子序需大於等於Na，且排除Rh
D. 探測深度：金屬材料1 mm，有機材料3 mm
二、儀器相關人員
	儀器負責教授
	楊東翰 教授
	(03)5715131  ext 33622

	儀器助教(2023)
	林尚澄 同學
	(03)5715131  ext 33694
david30506@gmail.com

	儀器助教(2023)
	洪啟誠 同學
	(03)5715131  ext 33694
aqaz614@gmail.com


四、EDXRF 相關管理辦法
(1) 欲申請使用設備者之實驗室限指派一位同學來接受XRF訓練，考核合格者，方授權為自行操作合格使用者。 
(2) 合格使用者須透過系上網頁預約系統，進行預約登記。儀器使用前將XRF實驗申請單交給儀器助教 (有需要者領取樣品杯)。
(3) 考核通過者會有儀器電腦密碼，使用者可以登入進行實驗，實驗完成後，必須登出。沒登出者，停止預約資格兩週。
(4) 每位合格使用者每周預約時間不得超過八小時。每次預約之最小單位為一小時。
(5) 時段預約後，如須取消請於 1 天前取消預約，違者停止預約資格 2 週。一年內累積失約 3 次，停止預約資格 2 個月。
(6) 各實驗室僅限該名獲得操作資格者於網頁上預約自行操作，嚴禁交給其他無操作資格者操作機台，違者吊銷其資格並通知其指導教授，同時若造成儀器污染或損壞時，所隸屬單位及其指導教授須負責賠償，賠償費用由原廠評估，再由化工系管理委員會決議後執行並暫停儀器之使用權。
(7) 使用儀器電腦之分析軟體亦視為儀器使用，須登記預約，不得於其他使用者之使用時段進行。
(8) 僅允許使用光碟燒錄資料，不得使用隨身碟。
(9) 操作完畢後，需將機台恢復原狀，將校正銅片放回機台內。 
(10)  若儀器操作時發生問題，需聯絡儀器助教，不得擅自處理。
(11)  若因操作不當而導致機台故障或損壞，所需之維修費用視情況由使用者自行支付。
(12)  請維持儀器環境整潔，使用完畢請將儀器恢復乾淨，若汙染PP薄膜，請立即更換，若被下一位使用者舉發，將停權2週。
四、對外開放服務時間
	EDXRF
使用時間
	星期一
	星期二
	星期三
	星期四
	星期五

	09:00-12:00
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作

	13:00-17:00
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作
	化工系
自行操作

	18:00-21:00
	暫 不 開 放


五、自行操作訓練與考核辦法
(1) 新訓練申請案，使用之實驗室負責教授指派一名學生參與操作訓練，本儀器規劃每年有兩次訓練，分別在2月和8月舉行，欲參加訓練者，需事先完成登記。新訓人員完成訓練方可與儀器助教約時段進行考核，通過後便可於開放時間內至化工系網(系務專區(設備列表(XRF (at R521)預約時段自行操作https://www.che.nthu.edu.tw/zh_tw/administration/Instrumentation/Instrumentation1
考核內容：XRF 基本軟硬體操作與限制
(2) 考核通過後，使用者得預約儀器。在繳交預約單後，方可進行實驗操作。
(3) 考核通過者若連續半年無自行操作紀錄，則取消其自行操作資格。日後若需自行操作，需另行申請考核。
八、送測樣品規範
(1) 為減少儀器不必要的污染，本機台對於檢驗樣品的限制如下： 
1) 待測樣品應該具有適當、足夠的機械強度，以避免在進出或在檢測的操作過程中，發生剝落、碎裂的狀況。
2) 在X光束照射下會分解或釋出氣、液體之樣品，本單位有權拒絕受理。
3) 未經正確處理或充分乾燥的粉末樣品，本單位有權拒絕受理。
(2) 具自行操作資格人員，若擅自放入上述有害的試樣於本儀器者，將被吊銷操作資格。
(3) 若因違反上述規定而造成儀器污染或損壞時，所隸屬單位及其指導教授須負責賠償，賠償費用由原廠評估，再由化工系管理委員會決議後執行並暫停儀器之使用權。
(4) 儀器不開放供外系使用。
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